|  |
| --- |
|  |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ****РЕШЕНИЕ** 6 декабря 2024 года №488 |

**О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные решением совета депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 24 мая 2021 г. № 151**

В соответствии со статьями 8, 292, 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10.1 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» Совет депутатов Тоншаевского муниципального округа **РЕШИЛ**:

1. Утвердить прилагаемые изменения в нормативы градостроительного проектирования Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и в сетевом издании газеты «Край родной».

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области по бюджету, финансам, налогам, имуществу и земельным ресурсам (Коновалов А.В.).

Председатель Совета Депутатов А.В. Афанасьева

Глава местного самоуправления С.Ю. Стремин

УТВЕРЖДЕНЫ

 решением Совета депутатов

 Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

 от 06.12.2024 №488

**Изменения в нормативы градостроительного проектирования Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 24 мая 2021 г. № 151**

1. Дополнить разделом следующего содержания:

«РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОГО И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Таблица 30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| 1 | Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 1 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин. |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 110 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность, м | до 1000 м |
| 3 | Спортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 59 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), а также для сельских населенных пунктов – не более 30 мин |
| 4 | Крытые плавательные бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 5 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;- для сельских населенных пунктов– не нормируется |
| 5 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 46 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, м | Для крытых спортивных объектов с искусственным льдом - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются |
| 6 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, количество объектов | 227 на 100 тыс. жителей |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность, м | - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) – до 1000 м;- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не нормируется;- для сельских населенных пунктов– не нормируется |
| Примечание: при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта необходимо учитывать усредненный норматив единой пропускной способности 122 человека на 1 тыс. населения |

»